	Feature
	HJ172
	HJ252
	HJ262
	HJ320
	HJ500
	HJ550

	Feed opening size, cm
	20×20
	26×26
	26×26
	35×35
	45×45
	50×50

	Maximum tree diameter, cm
	17
	25
	26
	32
	45*
	50*

	Number of knives
	4
	4
	4
	4
	2
	4

	Chipping capacity (m³/h)
	3-15
	7-30
	7-30
	10-80
	20-100
	30-130

	Power demand kW (hp) **
	30-50 (40-70)
	30-66 (40-90)
	40-90 (55-125)
	120-185 (160-250)
	110-185 (150-250)
	+135 (+180)

	Blade disc diameter, cm
	74
	94
	98
	126
	138
	170

	Blade disc weight, kg
	106
	172
	240
	520
	650
	930

	Revolutions, r/min
	540-1000
	540-1000
	540-1000
	540-1000
	540-1000
	750-1000

	Blade setting, mm
	3-20
	3-20
	3-20
	5-18
	5-20
	4-20

	Weight, kg
	672 (G model)
727 (GT model)
	825 (G model)
853 (GT model)
854 (GTC model)
	870 (G model)
920 (GT model)
930 (GTC model)
	2400-2900
	3300-4200
	7000

	Length in transportation position, cm
	200
	210 (G- & GT model)
230 (GTC model)
	200 (G model)
210 (GT model)
230 (GTC model)
	280-320
	430-483
	705

	Width in transportation position, cm
	209
	229
	134
	230
	245
	254

	Height in transportation position, cm
	301
	320
	290
	315
	295
	390



