Specifications
	Model
	MJ31-200
	MJ31-250
	MJ31-280
	MJ30-350
	MJ30-420
	MJ30-420DW
	MJ30-560
	MJ30-630
	MJ30-720
	MJ30-920

	Overall Width
	2.10m (7’)
	2.65m (8’ 9”)
	3.00m (10’)
	3.65m (12’)
	4.43m (14’ 6”)
	4.43m (14’ 6”)
	5.81m (19’)
	6.52m (21’ 5”)
	7.40m (24’ 3”)
	9.44m (31’)

	Working Width
	2.00m (6′ 5″)
	2.50m (8’ 1”)
	2.80m (9’ 2”)
	3.50m (11′ 5″)
	4.20m (13’ 9”)
	4.20m (13’ 9”)
	5.60m (18’ 4”)
	6.30m (20’ 8”)
	7.20m (23’ 8”)
	9.20m (30’)

	Transport Width
	2.10m (7’)
	2.65m (8’ 9”)
	3.00m (10’)
	2.50m (8′ 2″)
	2.50m (8’ 2”)
	2.02m (6′ 7″)
	2.03m (6’ 7”)
	2.80m (9’ 2”)
	2.30m (7’ 6”)
	4.20m (13’ 9”)

	Power (HP)
	50-100
	70-120
	80-120
	90-140
	100-50
	100-150
	110-150
	140-190
	150-210
	180-250

	PTO rpm
	540/1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000

	Cutting Height mm
	40-200
	40-200
	40-200
	50-170
	50-170
	50-170
	50-170
	50-170
	50-170
	50-170

	Rotors
	3
	4
	4
	5
	6
	6
	8
	9
	10
	10

	Blades
	12
	16
	16
	20
	24
	24
	32
	36
	40
	40

	Weight
	600kg
	785g
	945kg
	1120kg
	1265kg
	1360kg
	1680kg
	1875kg
	2235kg
	3100kg

	Blade tip speed
	75 m/s
	75 m/s
	58 m/s
	58 m/s
	58 m/s
	58 m/s
	58 m/s
	58 m/s
	58 m/s
	70 m/s

	No. of wings
	n/a
	n/a
	n/a
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	2



